Handleiding WIFI netwerk “ DE Baalse Hei “

* Ga naar instellingen en klik op WIFI
* Wacht tot de lijst met draadloze netwerken verschijnt en klik dan op :

**De Baalse Hei**

* Vul gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op **Verbind**

**Gebruikersnaam:** thsfbhei00500

**Wachtwoord:** apw264bc

**ANDROID:** correcte configuraties worden automatisch geselecteerd door je toestel

* **IOS / WINDOWS 7 & WINDOWS 8.1:**  certificaat verschijnt – deze dient te accepteren

**Geen EAP-AKA? Kies dan voor EAP-TTLS**

Geen Telenet-simkaart of je toestel ondersteunt EAP-AKA niet? Kies dan voor EAP-TTLS. Zo verbind je op de veiligste manier.

1. Ga naar **Instellingen**
2. Selecteer **Draadloos en netwerken** (of een gelijkaardige naam, afhankelijk van je toestel)
3. Klik op **Wi-Fi**
4. Kies **TelenetWiFree**
5. Bij **EAP-methode** selecteer je **TTLS**
6. Onder **Phase2-verificatie** kies je voor **MSCHAPV2**. **Let op!** Bij sommige toestellen vind je Phase 2-verificatie onder ‘geavanceerd’
7. Kies onder **CA-certificaat** voor **Systeemcertificaten gebruiken**
8. Vul het **Domein** in: [**authentic.telenet.be**](http://authentic.telenet.be)
9. Bij **Identiteit** geef je je persoonlijke, Telenet- of internet-[login](https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/aanmelden-voor-telenet-diensten/) in. Geef ook je **wachtwoord** in. Anonieme identiteit mag je openlaten. Klik op **Verbinden**
10. **Surfen maar!** Je toestel verbindt vanaf nu **automatisch met Wi-Free** als je wifi aanstaat en er Wi-Free in de buurt is. Thuis krijgt je eigen wifi-netwerk altijd voorrang.